	Circular formatizat pal
Circular de Formatizat PAL cu incizor si masa mobila de 3,2ml MJ 45-KA

Cod: CIRCULAR echiv. HOLZMAN [0188]           Pret: 3820 Euro +TVA si transport 



 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/Circular%20de%20Formatizat%20PAL%20cu%20incizor%20si%20masa%20mobila%20de%203,2ml-2.jpg" 
[image: image2.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/Circular%20de%20Formatizat%20PAL%20cu%20incizor%20si%20masa%20mobila%20de%203,2ml-3.jpg" 
[image: image3.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/Circular%20de%20Formatizat%20PAL%20cu%20incizor%20si%20masa%20mobila%20de%203,2ml-4.jpg" 
[image: image4.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/Circular%20de%20Formatizat%20PAL%20cu%20incizor%20si%20masa%20mobila%20de%203,2ml-5.jpg" 
[image: image5.jpg]Ergonomiczna Przymiar do cigcia Masywny docisk Blokada stotu we
ostona pity katéw mimosrodowy wszystkich pozycjach

Cyfrowy wyswietlacz Elektroniczny odczyt Elektroniczne Prowadzenie stotu
nachylenia kata predkosci obrotowej podnoszenie i na pretach
pity opuszczanie pity





[image: image6.wmf]

1



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Image.1 [image: image7.wmf]
Circular pt formatizat PAL 

model MJ 45-KA este un utilaj pentru formatizat PAL cu disc incizor pretaietor si masa mobila de 3200mm. 

Aceast utilaj pt prelucrare lemn si de formatizat PAL este destinat pt atelierele de productie care au nevoie de productivitate si precizie. 

Ridicare motorizata a pinzei principale deasupra mesei de lucru din buton frontal 
Dotari Standard 

Masa mobila din Aluminiu dur pe rulmenti cu extensie a mesei și picior de sprijin cu role pentru formatizarea pieselor grele de mari dimensiuni; 

Motor independent pentru incizor de 0,75 kW; 

Pinza inclinabila de la 0 la 45° cu afisare digitala unghi 

Riglă transversală gradata cu doi limitatori rotativi 

Două turații de lucru pentru pinza principală; 

Indicator analog pentru reglajele la unghi; 

Dispozitiv de fixare cu excentric; 

Hotă de exhaustare cu sistem paralelogram de prindere 

DATE tehnice: 

Cursa mesei mobile pt. despicare panou PAL = 3200 mm 

Latimea de taiere in partea dreapta = 1250 mm 

Inaltime max. de taiere la 90 dgr. = 105 mm 

Inaltime max. de taiere la 45 grade: 75 mm 

Suportul panzelor inclinabil: 0 - 45 grade 

Diametru max. panza fierastrau = 315 mm 

Diametre disc incizor = 120 x 20 mm 

Viteza de rotatie a panzei principale = 4500 sau 6000rpm 

Viteza de rotatie a incizorului = 7000 rpm 

Putere motor principal = 4,0 kw / 400 V 

Putere motor incizor = 0.75 kw / 400 V 

Dimens. de gabarit = 1700 x 2450 x 900 mm 

Greutate neta = 700 kg 

DATE TEHNICE 
Dotari STANDARD 

Masa mobila din aluminiu de 3200mm 

Set panze circular si incizor dublu incluse 

Grup pretaiere incizor cu motor independent 

Indicator digital al unghiului de inclinare al panzei 

Capac de protectie pinza circular tip paralelogram 

Rigla paralela cu reglaj fin 

Extensie frontala pentru masa fixa 

Extensie laterala pentru masa fixa 

Rigla gradata cu excentric de prindere 

Maner pentru impingere piese
	Furnizori





















Utilajele cele mai cautate




Masina MUT de TAMPLARIE cu 5 operatii



ABRIC FSC 260 Combinat cu GROSIME



Masina lemn Combinata cu 5 operatii



Fierastrau CIRCULAR pentru DEBITARE LEMN cu masa mobila


ircular formatizat pal
	Fierastrau circular pt formatizat PAL cu masa mobila PS 315-2000

Cod: CIRCULAR FORMATIZARE PAL [0168]           Pret: 2390 Euro +TVA si transport 
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Masina de formatizat panouri din PAL

PS 315-2000 este un fierastrau circular cu masa mobila de 2000mm cu care se pot formatiza si panouri din lemn, cursa totala a mesei mobile de 2000mm. 

Date tehnice 

Putere motor = 3,8 kW alimentat la 380V 

Viteza rotatie ax principal = 4 000 rot/min. 

Diam max pinza fierastrau = � 315 mm 

Diametru ax pinza = 30 mm 

Diametru disc incizor = 90mm 

Viteza rotatie incizor = 5800 rot/min 

Inclinatie pinza circular = 0� � 45� 

Inaltime max de taiere = 100 mm (80 mm la 45�) 

Dim. masa de lucru = 800mm x 670mm 

Dimensiuni suport la sol = 600mm x 410 mm 

Latimea max de taiere in dreapta = 1220 mm cu lineal paralel de ghidare pe suport cu scala gradata

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Tomesani 

	


CIRCULAR cu MASA MOBILA

Dim. de gabarit ; 1660mm x 2200mm x 1100mm 

Greutate = 350 kg

ircular formatizat pal
	CIRCULAR de FORMATIZAT PAL cu Masa Mobila de 2,6 ml

Cod: PS 315-2600 [0247]           Pret: 3215 Euro +TVA si transport 
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Ferastrau circular cu masa mobila de 2.6ml 

si disc incizor folosit pentru formatizat PAL dar si pentru despicat scinduri de lemn 

DATE Tehnice PS 315-2600 

- Dim. masa mobila = 2600 x 315 mm 

- Cursa mesei mobile = 2600 mm 

- Dim. max pinza circular = 315 x 30 mm 

- Inaltime max de taiere la 90� = 100 mm 

- Inaltime max de taiere la 45� = 80 mm 

-Taiere in dreapta cu paralela = 1220 mm 

- Inaltime masa de lucru = 850 mm 

- Dim. extensie masa = 500 x 310 mm 

- Dim. masa masinii = 800 x 880 mm 

- Viteza de rotatie a pinzei = 4000 rot./min 

- Viteza de rotatie disc incizor = 5800 rot/min 

- Dim. disc incizor = 90 mm 

- Putere motor in regim S1 100% = 3,8 kW 

-Tensiune de alimentare = 400 V 

- Greutate = 350 Kg. 

DOTARE Standard: 

Disc incizor + Disc fierastrau 

Disp de limitare transversal cu rigla gradata 

Linial paralela de ghidare in dreapta 

Masa de extensie 

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Pezzolato 

	


Fierastrau circular pt. mobilier din PAL cu masa mobila 

Circular formatizat pal
	Fierastrau circular Profi cu masa mobila pt PAL TSI PROFESIONAL 2600

Cod: Circular Combinat Freza [0158]           Pret: 3630 Euro + TVA +transport 
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Fierastrau circular cu incizor si masa mobila 

de 2600mm pentru formatizat panouri din PAL de la firma DAMATO din Italia. 

Masina combinata lemn de tip profesional are in plus si o FREZA pentru lemn cu care se pot face si lucrari de profilare, rotunjire si debavurare pe panouri de PAL in cant. 

DATE Tehnice 

Diam max pinza circular = 315mm 

Diametru disc incizor = 120mm 

Dim. masa masina = 1200 x 600mm 

Dim. masa mobila = 2600 x 310mm 

Extensie masa = 500 x 350mm 

Inaltime de taiere = 95 mm la 90 dgr. 

Inaltime de taiere = 75 mm la 45 dgr. 

Turatie banda de taiere = 5200 rot/min 

Putere motor = 3CP (2.2kW) Monofazic 230 V 

(Optional trifazic ) 

FREZA pentru LEMN 

Inaltime max de ridicare frexa = 115mm, 

Diametrul ax frexa retractabil = 30mm 

Diametru max de frezare = 220 mmm 

Turatii freza lemn = 1900-3500-7000 rot/min. 

Putere motor = 3CP (2.2kW) Monofazic 230 V 

(Optional trifazic ) 

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Damatomacchine 

	


Dim. de gabarit la sol = 2650 x 2700 mm 

Greutate = 560 Kg. 

Masini aplicat cant
promo 

	UTILAJ manual de APLICAT folie ABS pe CANT panou PAL EBM 50A

Cod: Similar KAM 40 Profi [0272]           Pret: 990 Euro + TVA si transport 
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EBM 50A masina mobila de aplicat cant

ideala pentru aplicare folie plastic ABS, PVC cu adeziv topit pe suprafetele drepte, curbe sau rotunde de la panourile din PAL. Datorita pretului mic de achizitie si constructiei compacte, acest model este potrivit pentru toate zonele de prelucrare panouri din PAL, atat fixate de masa in ateliere sau utilizate ca un dispozitiv mobil actionat manual la locul de montaj. Ajustare digitala temperatura 

Optional EBM 50 poate fi livrata cu o freza actionata la 220 V pentru tunderea marginilor de surplusul de cant ABS ramase dupa aplicarea initiala. 

DATE Tehnice 

Grosime folie de ABS sau PVC = 0,3 -3 mm 

Grosime panou de PAL = 10 - 45mm 

RAZA minima de curbura = 20 dgr. 

Viteza de avans teoretica = 4 ml / min 

Temperatura adeziv topit intre 140 si 220 dgr. 

Rezistenta electrica de incalzire = 560 W la 230V 

Timp de incalzire = 5-7 min. functie de granule 

Greutate = 8 kg

DATE TEHNICE 



	
	


Accesorii standard: 

Masa mobila 

Granule adeziv (mostra) 

Cutie mobila pentru transport 

Ruleta 

Scule 

ompresoare
	COMPRESOR de Aer Comprimat SKY 100E

Cod: GENERATOR AER COMPRIMAT [0270]           Pret: 320 Euro + TVA si transport 

	


 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/COMPRESOR%20de%20Aer%20Comprimat%20-2.jpg" 
[image: image47.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/COMPRESOR%20de%20Aer%20Comprimat%20-3.jpg" 
[image: image48.jpg]H‘I i 4

H ‘

/A

[\, S





 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/COMPRESOR%20de%20Aer%20Comprimat%20-4.jpg" 
[image: image49.jpg]





	[image: image50.wmf]

1



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Image.1 [image: image51.wmf]
Compresor de aer comprimat

SKY 100E este echipat cu o pompa de ungere si un manometru care indica presiunea in rezervor si un reductor de presiune. 

Compresorul are un rezervor tampon de stocare aer cu o capacitate de 100 litri. 

Presiunea maxi. generata este de 8 bari. 

Motorul electric de putere de 3,0 CP pt. antrenare compresor. Constructia formata din 2 pistoane cu ulei racit ofera stabilitate si o durata lunga de viata. 

Motorul are supape reglabile, manometre care indica presiunea in partea din fata a compresorului si 2 iesiri pt automatizare (compresorul se opreste automat atunci cand ajunge la presiunea maxima). 

Compresorul are o supapa de siguranta, vizorul faciliteaza controlul nivelului uleiului si o supapa speciala care este utilizata pentru a elimina apa acumulata in interiorul containerului care protejeaza impotriva coroziunii. 

DATE TEHNICE 
    COMPRESOR SKY 100 E 

Capacitate Rezervor Tampon

= 100 litri

PUTERE Motor electric

= 2.2 kW

Tensiune alimentare

= 230V monofazat

DEBIT de aer teoretic

= 320 Litri/ min.

DEBIT nominal eficient

= 230 l/min.

Viteza rotatie motor

= 2800 rot./min.

Greutate

= 70 Kg.




	

Furnizor Winter_germania 

	


Dotari Standard 

- Roti de cauciuc pentru deplasare usoara 

- Manual si certificat de garantie 

- Comutator de urgenta 

Abricht cu grosime
	MASINA Combinata Timplarie Lemn, ABRIC cu GROSIME FSC 310

Cod: ABRIC cu MORTEZA [0032]           Pret: 1612 Euro +TVA si transport 

	


 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/32-2.jpg" 
[image: image54.png]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/32-3.jpg" 
[image: image55.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/32-4.jpg" 
[image: image56.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/MASINA%20combinata%20pt%20timplarie%20lemn,%20ABRICHT%20cu%20GROSIME-5.jpg" 
[image: image57.jpg]





	[image: image58.wmf]

1



 HTMLCONTROL Forms.HTML:Image.1 [image: image59.wmf]
Masina pentru timplarie lemn combinata FSC 310 are un abric cu rindeluire la grosime cu avans automat si 3cutite de 310mm montate in dotare standard + 2 guri aspiratie rumegus 

In plus mai are in dotare o unitate de mortezat cu ax orizontal pt gaurit scobit in cant. 

DATE TEHNICE 

Putere motor ; 2.2kW monofazat (220 V) 

RINDELUIRE la GROSIME 
Cuţite rindea = 3 bucati 

Lungime arbore rindea = 310 mm 

Diametru arbore rindea = 70 mm 

Lungimea meselor din fontă = 1300 x 370 mm 

Lung. mesei de rindeluire (fara extensie la cerere)= 560 mm 

Tip mese din fonta, rabatibile 

Latime maxima de rindeluire = 310 mm 

Inaltime maxima de rindeluire = 240 mm 

Viteza de avans = 7 ml./minut 

Adaos maxim la rindeluire = 3 mm 

MASINA de GAURIT LEMN / MORTEZA 

Cursă utila la gaurire lemn = 100 mm 

Cursa max. de la stinga la dreapta = 115 mm 

Deplasare maxima pe inaltime = 80 mm 

Dim masa masina de gaurit = 360 x 210 mm 

Rotaţie Sens orar 

DIMENSIUNI DE GABARIT 

Dimensiuni cu maşina de gaurit si manete de reglaj montate = 1500 x 1200 mm 

Dimensiuni fara carucior si masină de gaurit = 1500 x 600 mm 

Greutate neta masina = 260 Kg 

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Damatomacchine 

	


Dimensiuni cu masa extensibila si manere de reglare 1500 x 1200 mm 

Dimensiuni fara carucior extensibil 1500 x 600 mm 

Greutate 260 Kg 

Exhaustoare rumegus
	Aspirator exhaustor mobil de rumegus din lemn DM 2

Cod: COLECTOR cu un sac [0077]           Pret: 180 Euro + TVA si transport 
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Aspiratorul de praf si rumegus 

model DM 2 este folosit accesoriu la utilajele de tamplarie lemn pentru aspiratie si exhaustare deseuri si praf din rumegus din zona de lucru. 

Date tehnice 

Putere motor = 750 Wati la 220 Volti 

Debit de aer refulat = 1415 m3/ora 

Gura de aspiratie cu D =100mm 

Capacitate sac = 67 litri 

Gabarit sac colector D=370 si 640mm inaltime 

Greutate = 30 Kg 

Furtunele gofrate pt aspiratie se achizitioneaza separat Pret 7,5 Euro/ml 

Mobilitate uşoară datorită roţilor montate standard 

Schimbare uşoară şi rapidă a sacului colector 

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Damatomacchine 

	


Aspirator de praf si rumegus

Exhaustoare rumegus
	ASPIRATOR mobil de PRAF si RUMEGUS FM 300 DAMATO Italia

Cod: EXHAUSTOR MOBIL [0151]           Pret: 295 Euro + TVA si transport 
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Aspiratorul de praf si rumegus model FM 300 este folosit accesorii la utilajele de tamplarie lemn pt aspiratie deseuri din zona de lucru. 

Date tehnice 

Putere motor = 1500 Wati la 380 Volti 

Debit de aer refulat = 2530 m3/ora 

Viteza de rotatie ax ventilator = 2850 rot/min. 

Gura de aspiratie D =130mm sau 2 X D =100mm 

Capacitate incarcare sac cu rumegus = 150 litri 

Gabarit = 940 x 510 x 1960mm inaltime 

Greutate = 56 Kg 

Mobilitate uşoară datorită roţilor montate standard 

Schimbare uşoară şi rapidă a sacului colector 

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Damatomacchine 

	


Atentie ; Filtrul si reductia pt aspirate sunt Optionale si se tarifeaza separat 

Filtrul de aer costa 110 Euro 

Furtunul de aspiratie costa 7 Euro/ml 

Masini frezat lemn
promo 

	MASINA de FREZAT LEMN cu ax fix vertical OPEN CE

Cod: cu ax fix OPEN CE [0042]           Pret: 1100 Euro Plus TVA si transport 
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Masina pt frezat lemn 

OPEN CE este un utilaj pentru prelucrarea lemnului dotata cu o masa fixa din fonta si reglaj fin de pozitionare la cota cu rigla de ghidare cu scala gradata 

Freza pentru lemn are dispozitive de protectie si de presarea laterala si frontala a lemnuluii de prelucrat 

3 turatii de lucru standard. 

Ridicarea si coborarea axului frezei se face cu ajutorul unei manivele pe inaltimea max. de 105mm. 

Date Tehnice ; 

Masa in fonta = 700x520 mm 

Diametru ax freza = 30 mm 

Diametru max freza = 220 mm 

Cursa max in inaltime = 105 mm 

Diam. gura de exhaustare = 100 mm 

Putere motor actionare = 2,2 KW monofazat 220 Volti 

Dimensiuni extensie mobila = 270x520 mm 

Dimensiuni cu ambalaj = 1.050x1.100x700 mm 

Greutate (inclus ambalajul) 195 Kg 

DATE TEHNICE 



	

Furnizor Damatomacchine 

	


Masina ambalata 1050 x 1100x700 mm. 

Dimensiuni masa 270 x 520 mm. 

Greutate 195 Kg. 

Circular combinat freza
	Masina combinata pt taiat si frezat lemn si formatizat PAL KSF 315-2000

Cod: Combinata lemn KSF 315 [0215]           Pret: 3100 Euro plus TVA si transport 
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Masina de frezat si taiat si spintecat panouri din lemn si PAL model KSF 315-2000 de la firma Winter din Germania face parte din categoria masini combinate tamplarie lemn dotata cu freza si cu pinza circular pt. formatizat PAL si o masa mobila de 2000mm. 

DATE tehnice: 

Fierastrau CIRCULAR cu MASA MOBILA 

-Dimensiuni masa suport 860 x 450 mm 

-Inaltime masa 850 mm 

-Prelungire masa pe lungime = 500 x 310 mm 

-Prelungire masa pe latime = 800 x 880 mm 

-Dim masa cu role = 830 x 520 mm 

-Masa mobila de formatizat 2000 x 270 mm 

-Lungimea de tivire 2000 mm 

-Diam. max. panza 315 x 30 mm 

-Inaltimea maxima de taiere 

la 90 dgr =100 mm 

si la 45dgr. =80 mm 

- Latime max. in partea dr. = 1270 mm 

- Turatie panza = 4500 rpm 

- Turatie incizor = 8500 rpm 

- Dim. incizor = 2-100 x 20 mm 

-Stut exhaustare = 100 mm 

-Motor 100% 3,8 kW la 400V 

FREZA LEMN 

-Diametru ax frezare = 30 mm 

-Cursa ax = 100 mm 

-Deschidere masa diametru 80 / 100 / 140 / 190 mm 

-Inaltime utilizabila = 100 mm 

-Diametru maxim scule 

-la profilare 180 mm 

-la cepuire 200 mm 

-Turatie 1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min 

-Motor 100% = 2,8 kW 

-Tensiune alimentare 400 V 

-Dimensiuni 2000 x 3010 x 1250 mm 

-Greutate 400 kg 

DATE TEHNICE 
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Utilaj formatizat pal M 45-1600

Furnizor Winter_germania

:::: WINTER

[image: image90.jpg]





WINTER M45-1600 este un utilaj de formatizat pal, cu incizor si masa mobila.
Utilajul este echipat cu extensie frontala pentru masa fixa, extensie laterala pentru masa fixa, maner impingere piese si grup pretaietor, capota de protectie, set de panze, indicator digital al unghiului panzei si rigla paralela cu reglaj fin.

DATE TEHNICE:
Motor principal: 4000W
Motor incizor: 750W
Cursa maxima de taiere: 1700 mm 
Latime de despicare: 900 mm 
Inaltime maxima de taiere: la 90dgr -100 mm si 70mm la 45dgr 
Diametru maxim al panzei: 315 mm 
Diametru discului incizor: 120 x 20 mm 
Viteza rotatie panza: 4000 rpm 
Viteza rotatie incizor: 8000 rpm 
Dimensiuni utilaj: 1700 x 2450 x 900 mm 
Greutate utilaj: 430 kg

PRETUL NU INCLUDE TVA SI TRANSPORT! 



PRET: 3300 EURO 



	

	

	



 

Circular formatizat pal cu incizor SX 3200 Trifazat

Fierastraul circular SX 3200 Trifazat cu incizor este echipamentul perfect... pt efectuarea unor prelucrari lemn de precizie in cadrul atelierelor de formatizat PAL..., cu lungimea mesei mobile de 3200 mm. Fierastraul circular cu incizor SX 3200 Trifazat ... » 

Pret: 4300 EUR

Oferit de:INFOMARK Srl
Buyer Member 14 ani

Iasi


 

Panza circular debitare pal Bosch 250x30,80 Bosch

Cod produs: 2608640660 Producator: Bosch Disc ferastrau circulardebitare pal ... » 

Pret: 293 RON

Oferit de:Bricoshop.ro
Light Member 11 ani

Bucuresti
 Iasi

 

Circular de formatizat pal Winter C45 3200

(mm): 3250 x 3150 x 900 Greutate: 1100 kg ACCESORII INCLUSE: Panza circulara ... » 

Pret: 5456 EUR

Oferit de:SETA MACHINERY SUPPLIER SRL
Buyer Member 14 ani

Prahova
Iasi

 

Circular cu incizor pt formatizat PAL masa 2500mm  DAMATO Macchine


si aplicant furnir. Circular pt formatizat PAL model America TSI prof 2500 cu masa...Vindem utilaje pt prelucrarea LEMNULUI; abricht, circular, gater pt busteni ... » 

Pret: 2645 EUR

Oferit de:INFOMARK Srl
Buyer Member 14 ani

Iasi
Bucuresti

 

Ferastrau circular Swat PT 83264

Ferastrau circular Swat PT 83264Ferastraul circular Swat 83264 poate fi... utilizat pentru taierea diverselor piese din lemn cum ar fi scandura, placaj, PAL.../min, ce asigura utilizarea acestui circular pentru taierea diverselor obiecte din lemn ... » 

Pret: 269 RON

Oferit de:SC SHOP EXCLUSIVE ONLINE SRL
Buyer Member 5 ani

Bucuresti
Arges

 

Circular cu Masa Stern MS255A+

Acest model de ferastrau unghiular cu panza circulara poate fi folosit pentru... taierea pieselor din lemn (scandura, placaj, PAL, PFL, dulapi, grinzi, baghete ... » 

Pret: 659 RON

Oferit de:HUNTER BROTHERS S.R.L.
Buyer Member 7 ani

Arges
Bucuresti

 

Circular cu masa Stern MS305A+

Circular cu masa Stern MS305A+  Â Â Â  Acest model deÂ  circular cu masa..., placaj, PAL, PFL etc.), materialelor plastice, precum si a profilelor din aluminiu ... » 

Pret: 864 RON

Oferit de:HUNTER BROTHERS S.R.L.
Buyer Member 7 ani

Arges
Bacau

 

Utilaj combinat Circular si Freza pentru lemn TSI Super 2600

Fierastraul circular cu incizor TSI Super 2600 de la firma DAMATO Machine... Grup FIERÃSTRÃU CIRCULAR Diametru max disc fier...ãrucior ; Pozitionat langa masa mobila MOTOR GRUP FERÃSTRÃU CIRCULAR Putere = 3 ... » 

Pret: 2580 EUR

Oferit de:INFOMARK Srl
Buyer Member 14 ani

Iasi
[image: image99.png]OFERTA PANZE CIRCULARE DEBITAT PAL
dimensiune |marca [clasa
Panze circulare incizoare conice:
0 (191960) LEUCO |top line.
LEUCO |high line
0120x3,0/3,8x22 Z- LEUCO |high line
0120x3,1/3,9x20 LEUCO |top line.
0125x3,0/3,8x20 Z=24 (192016) LEUCO |high line

0100x3,2/4,0x20 Z:
0120x3,0/3,8x20

Panze circulare incizoare duble:
0100x2,68-3,6x20 Z=10+10 (192232) LEUCO [top line
0120x2,8-3,6x20 Z=12+12 (192234) LEUCO [top line

Panze circulare de formatizat cu dantura trapez/dreapta:

0250x3,2x30 Z=80 (189988) LEUCO [high line
0250x3,2x30 Z=80 (192113) LEUCO [top line
0300x3,2x30 Z=72 (189985) LEUCO |high line
0300x3,2x30 Z=96 (189989) LEUCO |high line

0300x3,2x30 Z=96 (192015) LEUCO |high line coated|
[2300x3.2x30 Z=96 (192115) LEUCO [top line

Preturile nu contin TVA si transport

Termen de livrare: din stoc sau la comanda 5-10 zile
In speranta unei viitoare bune colaborari va incredintam de intreaga
noastra consideratie!

Cu respect Tel: 0722646434
SC TERRA MACHINES SRL  Email:terra.machines@yahoo.ro





Masina pt mobilier din PAL EBM 360 pt aplicat banda ABS pe cant cu masa si antrenare
	


Cod: UTMAC-07 (NIR-189)
2.157 € + TVA si transport
Furnizor: Maktek


	Masina pt mobilier din PAL model EBM 360 este proiectata pt aplicarea foliei de plastic pe panouri de PAL drepte si curbe. Este un utilaj robust si solid cu un design profesional fiind ideal pentru ateliere medii de tamplarie PAL.

Masina de aplicat cant are in dotare un foarfece de taiat pe margine actionat pneumatic si senzori de alimentare si de taiere a benzii preluate si taiate in mod automat din rulou, fiind foarte usor de utilizat de la panoul de comanda.

Caracteristici tehnice masina de aplicat cant EBM 360:

Grosimea foliei de PVC
0,3 - 3 mm
Grosime minima/maxima panou de PAL
10 - 65 mm
Raza minima de aplicare
20°
Viteza de avans folie cant
1-18 ml/min
Rezistenta electrica de incalzire
1,65 kW
Presiune aer necesara
6 bari
Dimensiuni de gabarit (L*l*h)
1100*830*1050 mm
Greutate
185 kg
Prezentare utilaj aplicat ABS pe cant EBM 360

	

	

	
	

	
	

	
	

	
	


Oferit de PRESCON SRL


 > Masini prelucrarea lemnului>Abric: masini pentru rindeluire si grosime>Masini rindeluire si degrosare>Masina pentru rindeluire cu grosime (abric,abricht) PT 200
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AFISARE LA MARIME MAXIMA
Înapoi
· 


· 


· 


· 


· 


Înainte
Masina pentru rindeluire cu grosime (abric,abricht) PT 200

Grad mediu 

Citiți părerile utilizatorilor (5)
Scrieți-vă propria părere


 

Producator: Bernardo - Austria
Masina de rindeluit si degrosat (abric, abricht) PT 200 are dimensiuni reduse si o constructie compacta fiind ideala pentru aplicatii mobile deoarece este usor de transportat si utilizat.

Detalii
Inizio modulo

Cod produs: 08-1005
Stoc: In stoc, gata de livrare.
Cantitate: [image: image111.wmf]

1


Garantie: 24 luni
Utilizare: Hobby - click pentru informatii
Informatii si comenzi: 0721-688.680
031-0800.469

246€
(fara TVA)
1375 LEI
(TVA inclus)
[image: image112.png]


 La promoție!
-15%

289€

Oferit de MASINI UNELTE.STORE SRL

[image: image113.wmf]Compară




Masina pentru gaurit multiplu Winter Variomax
Masina de gaurit multiplu Variomax este echipata standard cu 3 axuri 48/6 mm pentru gaurirea oe verticala si 13 axuri pentru gaurirea pe orizontala a pieselor. Unitatea de gaurire pneumatica garanteaza timpii scurti de lucru. Aceasta masina de gaurit are un raport cost-beneficiu foarte atractiv fiind recomandata utilizarii profesionale.
3 098€ (fara TVA)        17324 LEI (TVA inclus)         
Stoc limitat, sunati pentru confirmare.
Adaugă în coş

 HYPERLINK "https://masiniunelte.store.ro/winter-germania/masina-pentru-gaurit-multiplu-winter-variomax" \o "Vizualizare" Vi
[image: image115.wmf]Compară



MASINIUNELTE.STORE
Masina combinata circular de formatizat si freza Winter KSF 315 - 2000
Masina lemn circular de formatizat  si freza Winter KSF 315 - 2000 este echipata cu unitate fierastrau cu panza inclinabila si unitate incizoare si unitate freza lemn cu patru trepte de viteza fiind destinata exploatarii de catre meseriasii economi. Datorita echiparii standard generoase, acest fierastrau cu freza ofera performante exceptionale in prelucrare acoperind o gama larga de aplicatii.
3 255€ (fara TVA)        18205 LEI (TVA inclus)         
Stoc limitat, sunati pentru confirmare.
Adaugă în coş

 HYPERLINK "https://masiniunelte.store.ro/winter-germania/masina-combinata-circular-de-formatizat-si-freza-winter-ksf-315-2000" \o "Vizualizare" Vizualizare
[image: image117.wmf]Compară



 MASINIUNELTE.STORE

Masina stationara pentru aplicat cant Winter Contour 350
Masina stationara de aplicat cant Contour 350 este ideala pentru aplicarea cantului pe piese de lucru drepte si curbe. Aceasta masina de cant se caracterizeaza printr-o constructie solida si compacta si este ideala pentru aplicatii statice in atelierele de prelucrare a lemnului.
2 625€ (fara TVA)        14681 LEI (TVA inclus)         
Sunati pentru info stoc.

Vizualizare
	Masina de APLICAT CANT semi automata cu Masa fixa — EBM 360 B

	Cod: UTILAJ CANT ABS [0274]       Pret: 2450 Euro +TVA si transport

	



Vezi detalii


	Masina pentru mobilier din PAL EBM 360B este proiectata pentru aplicare folie de plastic pe panouri de PAL drepte si curbe. EBM 360B este un utilaj robust, solid cu un design profesional ideala pentru ateliere medii de tamplarie din PAL. Masina EBM 360B are in dotare un foarfece de taiat pe margine actionat pneumatic. .... Vezi detalii
[image: image120.wmf]
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 Exhaustoare rumegus
	Exhaustor de praf si rumegus cu 2 saci de colectare Dustmax II

Cod: ASPIRATOR DUSTMAX [0201]           Pret: 399 Euro plus TVA si transport

	


 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/201-2.jpg" 
[image: image123.jpg]




 HYPERLINK "https://www.portalutilajelemn.ro/foto_utilaje/201-4.jpg" 
[image: image124]
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 [image: image126.wmf]
Exhaustor-ul de praf si rumegus Dustmax II este un aspirator mobil cu 2 saci de colectare destinat pt ateliere de tamplarie lemn unde nu este posibila o instalatie centralizata de colactare pt. rumegus-ul rezultat de la masinile pt tamplarie lemn.

Date tehnice

Debit de aer = 3880 m3/ora

Capacitate saci colectori = 2 x 300 litri

Diam. gura aspiratie = 1 x150mm

Diam. aspiratie cu adaptor = 3 x 100mm

Putere motor de actionare = 2,2 kW la 400 V

Inaltime de ridicare = 2250 mm

Dim. de gabarit ;

Lungime = 1170 mm

Latime = 560 mm

Inaltime = 570 mm

Greutate = 55 Kg.

DATE TEHNICE
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ATENTIE : Furtunele gofrate pt aspiratie se livreaza separat
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