Anexa 4
Oferta de pret pentru utilaje
1. Mijloc transport marfa – microbuz
[image: ]

Modelul necesar pentru afacere este:
Cod lcdv – 2CU95NHKX604A0C2 / 35 L3H3 – 15mc / 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 – Euro 6 – 19.600€ - 23,324 € cu tva
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2. Miloc transport marfa microbuz
[image: ]
Modelul necesar pentru afacere este:
435 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 20.550,- 24.454€ cu TVA  /sasiu cabina dubla



3. Utilaje necesare
a. Motocultor  1
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b. Motocultor 2
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TARIF GENERAL PEUGEOT Noul Boxer Furgon

Motorizare

Cap.cil / cc
Putere / CP

Furgon

Consum
mixt (1)*

Emisii PRET CU

de CO2 TVA
(9/km)*

EURO

330 L1H1 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (110 CP)

335 L2H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (110 CP)

335 L2H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (130 CP)

335 L3H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (110 CP)

335 L3H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (130 CP)

335 L3H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (163 CP)

335 L3H3 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (130 CP)

435 L4H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (130 CP)

435 L4H2 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (163 CP)

435 L4H3 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (130 CP)

435 L4H3 2.0 BlueHDI BVM6

1997cc (163 CP)

2.0 BlueHDI FAP 110 CP / 2.0 BlueHDI FAP 130 CP / 2.0 BlueHDI FAP 163 CP - Norma de poluare Euro 6
*Valorile sunt cu scop informativ si pot sa difere in functie de echipare

ECHIPAMENT STANDARD PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Furgon:

DESIGN

-bare si oglinzi exterioare negre
-lampi semnalizare laterale incluse in
oglinzi

-faruri cu geam clar

-tetiere reglabile in inaltime

SIGURANTA

-ABS+EBD

-ESP+ ASR

-asistenta la franarea de urgenta
-asistenta la pornirea in panta
-perete despartitor de tabla
-servofrana

-centuri de siguranta in 3 puncte
-a treia lampa STOP

-stopuri ceata

-oprirea alimentarii in caz de accident
-imobilizator electronic

-airbag sofer

-faruri diurne

FUNCTIONALITATE

-servodirectie

-servodirectie asistata variabila (pt. 435)
-ceas digital

-sistem recirculare aer

-reglaj electric faruri

-bancheta pasager 2 locuri

-masuta de scris pliabila, in bord

-roata rezerva de dimensiune normala
-spatiu marfa iluminat

-priza 12V in spatiul marfa

-inele de ancorare in spatiul de marfa
-usa laterala culisanta dreapta (din tabla)
-doua usi batante spate (din tabla)
-computer de bord

-antena + cablaj

-indicator nivel ulei

-suspensie spate ranforsata

-kit fumatori( bricheta+scrumiera)
-spatiu de depozitare deasupra
parbrizului

-protectie laterala din plastic in spatiu de
marfa* (pentru 330 */335*/ 435)

CONFORT

-volan reglabil in profunzime
-plafoniera cu temporizare

-scaun sofer cu reglaj longitudinal
-inchidere centralizata separata
cabina/spatiu marfa

-geamuri fata actionate electric

contractelor de leasing

0o Oooo O

Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul

Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.

Afisaj indisponibil in limba romana.

Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie
anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie.

Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului.

Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua

Peugeot.
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ECHIPAMENTE OPTIONALE PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Furgon:

Pret fara TVA | Pret cu TVA
Optiune (euro) (euro)

Aer conditionat

Aer conditionat automat fata

Airbag pasager
( elimina masuta de scris pliabila din bord)

Aparatori noroi fata + spate

Baterie ranforsata

Controlul inteligent al tractiunii (CTI)+ Controlul la coborarea
in panta

Geamuri spate cu dezaburire

Incalzire aditionala fata

Incalzire suplimentara Webasto

Lumini de zi cu LED

(nu pentru 435 L4H2/435 L4H3)
Lumini de zi cu LED
(pentru L4H2/L4H3)

Oglinzi reglabile electric si incalzite

Perete despartitor vitrat

Preechipare radio 4 boxe

Proiectoare ceata

Radio FM + USB + Bluetooth + Comenzi audio pe volan

Regulator + limitator viteza

Scaun sofer cu suspensie (nu daca incalzire aditionala fata)

Scut protectie motor

Sistem audio CD MP3 + Ecran tactil + USB + Bluetooth +
Comenzi audio pe volan

Suspensie spate pneumatica(nu 330 L1H1)

Usa laterala dreapta vitrata

Usa laterala stanga tabla
(nu 335 L3H3; nu 435 L4H3)

Usi spate cu deschidere 270

Vopsea metalizata

Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la
momentul editarii prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania,
isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare
ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma

unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.
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TARIF GENERAL PEUGEOT Noul Boxer Sasiu:

Emisii de PRET CU
Cco2 TVA
(g9/km)* EURO

Cap.cil / cc Consum
Putere / CP mixt (1)*

Tip caroserie Motorizare
Sasiu cabina simpla
335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997¢c(130 CP) 6.6
435 L3 2.0 BlueHDI BVM6| 1997¢c(130 CP) 6.6
335 L4 2.0 BlueHDI BVM6 1997¢c(130 CP) 6.6
435 L4 2.0 BlueHDI BVM6 1997¢c(130 CP) 6.6
Sasiu cabina dubla
335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997¢c(130 CP) 6.6
435 L3 2.0 BlueHDI BVM6| 1997cc(130 CP) 6.6

2.0 BlueHDI FAP 130 CP - Norma de poluare Euro 6
*Valorile sunt cu scop informativ si pot sa difere in functie de echipare

ECHIPAMENT STANDARD PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Sasiu:

DESIGN FUNCTIONALITATE CONFORT

-bare si oglinzi exterioare negre -servodirectie -volan reglabil in profunzime
-lampi semnalizare laterale incluse in -servodirectie asistata variabila (pt. 435) | -plafoniera cu temporizare

oglinzi -ceas digital -scaun sofer cu reglaj longitudinal
-faruri cu geam clar -reglaj electric faruri -geamuri fata actionate electric
-tetiere reglabile in inaltime -bancheta pasager 2 locuri -inchidere centralizata

-masuta de scris pliabila, in bord
-roata rezerva de dimensiuni normale
-6+1 locuri pentru variantele cu cabina

SIGURANTA dubl
-ABS+EBD ubla
-ESP+ASR -suspensie spate ranforsata

-computer de bord

-antena + cablaj

-indicator nivel ulei

-kit fumatori( bricheta+scrumiera)
-spatiu de depozitare deasupra
parbrizului

-asistenta la franarea de urgenta
-asistenta la pornirea in panta
-servofrana

-centuri de siguranta

-stopuri ceata

-oprirea alimentarii in caz de accident
-imobilizator electronic

-airbag sofer

-faruri diurne

0O OO0 O

Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul
contractelor de leasing

Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.

Afisaj indisponibil in limba romana.

Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie
anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie.

Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului.
Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua
Peugeot.
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ECHIPAMENTE OPTIONALE PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Sasiu :

O Oooo O

Pret fara TVA |Pret cu TVA

Optiune (euro) (euro)

Aer conditionat

Aer conditionat automat fata

Airbag pasager
(elimina masuta de scris pliabila din bord)

Aparatori noroi fata

Baterie ranforsata

Controlul inteligent al tractiunii (CTI) + Controlul la coborarea in
panta

Fascicol electric prelungit

Incalzire aditionala fata (pentru cabine simple)

Incalzire suplimentara fata/spate (pentru duble cabine)

Incalzire suplimentara Webasto

Lumini de zi cu LED
Oglinzi laterale 2.2 m, brat dublu
Oglinzi laterale 2.35 m, brat dublu

Oglinzi reglabile electric si incalzite

Preechipare radio 4 boxe

Proiectoare ceata

Radio FM + USB + Bluetooth + Comenzi audio pe volan

Sistem audio CD MP3 + Ecran tactil + USB + Bluetooth + Comenzi
audio pe volan

Regulator + limitator viteza

Scaun sofer cu suspensie (nu daca incalzire aditionala fata)

Scut protectie motor

Suspensie spate pneumatica

Vopsea metalizata

Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul
contractelor de leasing

Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.

Afisaj indisponibil in limba romana.

Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie
anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie.

Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului.
Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua
Peugeot.
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TARIF GENERAL PEUGEOT Noul Boxer Platou

PRET CU
Consum

mixt (1)*

Cap.cil / cc

Motorizare Putere / CP

Tip caroserie

Platou simpla cabina
1997¢c(130 CP) 6.2
1997¢c(163 CP) 6.2
1997¢c(130 CP) 6.2
1997cc(163 CP) 6.2

Platou dubla cabina
1997¢c(130 CP) 6.4

335 L3 2.0 BlueHDI BVM6
335 L3 2.0 BlueHDI BVM6
335 L4 2.0 BlueHDI BVM6
335 L4 2.0 BlueHDI BVM6

Platou

335 L3 2.0 BlueHDI BVM6

2.0 BlueHDI FAP 130 CP - Norma de poluare Euro 6
2.0 BlueHDI FAP 163 CP - Norma de poluare Euro 6
*Valorile sunt cu scop informativ si pot sa difere in functie de echipare

ECHIPAMENT STANDARD PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Platou:

DESIGN

-bare si oglinzi exterioare negre
-lampi semnalizare laterale incluse in
oglinzi

-faruri cu geam clar

-tetiere reglabile in inaltime

SIGURANTA

-ABS+EBD

-ESP+ASR

-asistenta la franarea de urgenta
-asistenta la pornirea in panta
-servofrana

-centuri de siguranta

-stopuri ceata

-oprirea alimentarii in caz de accident
-imobilizator electronic

-airbag sofer

-faruri diurne

FUNCTIONALITATE

-servodirectie

-ceas digital

-reglaj electric faruri

-bancheta pasager 2 locuri

-masuta de scris pliabila, in bord
-roata rezerva de dimensiuni normale
-inele de ancorare in spatiul de marfa
(pentru platouri)

-6+1 locuri pentru variantele cu cabina
dubla

-computer de bord

-antena + cablaj

-indicator nivel ulei

-suspensie spate ranforsata

-kit fumatori( bricheta+scrumiera)
-spatiu de depozitare deasupra
parbrizului

-aparatori noroi spate

CONFORT

-volan reglabil in profunzime
-plafoniera cu temporizare

-scaun sofer cu reglaj longitudinal
-geamuri electrice fata

-inchidere centralizata

contractelor de leasing

Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul

Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.

0 Oooo O

Afisaj indisponibil in limba romana.

Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie
anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie.

Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului.
Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua
Peugeot.
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ECHIPAMENTE OPTIONALE PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Platou

Pret fara TVA
(euro)

Optiune

Aer conditionat

Aer conditionat automat fata

Airbag pasager
(elimina masuta de scris pliabila din bord)

Aparatori noroi fata

Baterie ranforsata

Controlul inteligent al tractiunii (CTI) + Controlul la coborarea in
panta

Incalzire aditionala fata (pentru cabine simple)

Incalzire suplimentara fata/spate (pentru duble cabine)

Incalzire suplimentara Webasto

Lumini de zi cu LED

Oglinzi reglabile electric si incalzite

Preechipare radio 4 boxe

Proiectoare ceata

Radio FM + USB + Bluetooth + Comenzi audio pe volan

Sistem audio CD MP3 + Ecran tactil + USB + Bluetooth + Comenzi
audio pe volan

Regulator + limitator viteza

Scaun sofer cu suspensie (nu daca incalzire aditionala fata)

Scut protectie motor

Suspensie spate pneumatica

Vopsea metalizata

Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la
momentul editarii prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania,
isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare
ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma

unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.
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Versiune L1H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
a Ampatament (mm) 3000 3450 4035
b Inaltime spatiu marfa (mm) 1662 1932 1932 | 2172 1932 | 2172
C Lungime spatiu marfa (mm) 2670 3120 3705 4070
d Prag de incarcare (mm) 535/565
e Latime usa culisanta dreapta (mm) 1075 1250
f Inaltime usa culisanta dreapta (mm) 1485 1755
g Inaltime usi batante spate (mm) 1520 1790 | 1790 | 2030 | 1790 | 2030
}
)
}
3
N

2522

2254

3000 / 3450 / 4035
4035
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Versiune L1H1
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SPECIFICATII TEHNICE - PEUGEOT NOUL BOXER FURGON

335 335 335 335 335 435 435
L2H2 L2H2 L3H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

335
L3H2

435
L4H2

435
L4H3

Caracteristici tehnice

Motor 2.0 BlueHDi
Cilindree (cm3) 1997
Norma poluare EURO 6
FAP (Filtru activ de particule) DA
Putere (CP / rpm) 110/ 3500 130/ 3500 110/ 3500 130/ 3500 163 /3750
Cuplu (Nm / rpm) 300/ 1800 340/ 1800 300/ 1800 340/ 1800 350/ 1800
Viteza maxima (km/h) 140 138 148 138 148 142 148 142 156 156 150
Consum mixt (/100 km) 6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.2 6.4 6.4
Emisii CO5(g/km) 158 163 163 163 163 163 168 168 163 168 168
Suspensii fata Roti independente, tip McPherson, bare antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate
Suspensii spate Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate
Tip alimentare Common-Rail
Tractiune Punte fata
Cutie viteze Manuala, 6+1 trepte
Combustibil Motorina
Frane fata Discuri ventilate
Frane spate Discuri
Capacitate rezervor (litri) 90
Numar locuri 3
Dimensiuni pneuri 22570 R15 C | 225 70R15 C | 225 75R16 C | Ay 22575 R16 C
Volum util (m3) 8 11.5 11.5 13 13 15 15 17 13 15 17
Sarcina utila (kg) 1080 ** 1515 ** 1500 ** 1465 ** 1450 ** 1425 ** 1365 ** 1335** 1450 ** 1365 ** 1335**
Dimensiuni exterioare
Lungime (mm) 4963 5413 5998 6363 5998 6363
(an'l]t:qTe fara oglinzi retrovizoare 2050
Inaltime (mm) 2254 2522 | 2760 | 2522 | 2760 | 2522 | 2522 | 2760
Ampatament (mm) 3000 3450 | 4035
Prag de incarcare (mm) 535/565
Dimensiuni interioare
Lungime zona incarcare (mm) 2670 3120 3705 4070 3705 4070
;gtslg;ee rzoc::??n;r;::)?rcare intre 1422
Latime utila in centru (mm): 1870
Inaltime utila in centru (mm): 1662 | 1932 [ 2172 [ w932 | 2172 | 932 | 1932 [ 2172
(Lnoqtr;n;e usa culisanta dreapta 1075 1250
E:qunl:)i:me usa culisanta dreapta 1485 1755
(an_:trlnr;e usi batante posterioare 1562
E;°nf;me i ridentis presiciiec | R | 1790 | 2030 | 1790 | 2030 | 1790 | 1790 | 2030
Masa in gol (kg): 1920 *** | 1985 *** 2000 *** 2035 *** 2050*** | 2075 ** | 2135** | 2165** | 2050*** | 2135** | 2165 ***
Masa totala autorizata (kg): 3000 3500

** = sarcina utila estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR

*** estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR
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SPECIFICATII TEHNICE - PEUGEOT NOUL BOXER SASIU

Cabina simpla /
dubla

Versiune 435 L3 33514 33513 435 L3

Caracteristici tehnice

Sasiu cabina simpla Sasiu cabina dubla

Motor 2.0 BlueHDi

Cilindree (cm3) 1997

Norma poluare EURO 6

FAPl(Filtru activ de DA

particule)

Putere (CP / rpm) 130/ 3500

Cuplu (Nm / rpm) 340/ 1800

Viteza maxima (km/h) 150

Consum mixt (/100 km) 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Emisii CO; (g/km) 173 173 173 173 173 173
Suspensii fata Roti independente, tip McPherson, bare antiruliu,arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate
Suspensii spate Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate

Tip alimentare Common-Rail

Tractiune Punte fata

Cutie viteze Manuala, 6+1 trepte

Combustibil Motorina

Frane fata Discuri ventilate

Frane spate Discuri

Capacitate rezervor (litri) 90 litri

Numar locuri 3 7

Dimensiuni pneuri 22570 R15 22575R16 22570 R15 22575R16 22570 R15 22575R16

Sarcina utila (kg)** 1770 ** 1730 ** 1755 * 1715* 1545 * 1505*

Dimensiuni exterioare

Lungime (mm) 5843 6208 5843

Latimg fara oglinzi 2050

retrovizoare (mm)

Latime maxima carosabila 2350

(ecartament marit) (mm)

Inaltime (mm) 2153 2254

Inaltime maxima

carosabila (mm) 3500

Amparament (mm) 4035

Masa in gol (kg): 1730 *** 1770 *** 1745 *** 1785 *** 1955 *** 1995***
a:'g)s:c' Gl QUSEEE 3500 3500 3500 3500 3500 3500

** = sarcina utila estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR






*** estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR |
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SPECIFICATII TEHNICE - PEUGEOT NOUL BOXER PLATOU

Cabina simpla / dubla Platou cabina simpla Platou cabina dubla

Versiune 33513 3354 335L3

Caracteristici tehnice

Motor 2.0 BlueHDi
Cilindree (cm3) 1997
Norma poluare EURO 6
FAP (Filtru activ de particule) DA
Putere (CP / rpm) 130/ 3500;163/ 3500
Cuplu (Nm / rpm) 340/ 1800; 350/ 1800
Viteza maxima (km/h) 150
Consum mixt (/100 km) 6.2 6.2 6.4
Emisii CO2 (g/km) 163 163 168
Suspensii fata Roti independente, tip I.VIcPhers.on, bqre Iantiruliu,arcuri elicoidale,
amortizoare hidraulice integrate
Suspensii spate Punte rigida, arcuri lamelarg, arportizoare hidraulice telescopice
inclinate
Tip alimentare Common-Rail
Tractiune Punte fata
Cutie viteze Manuala, 6+1 trepte
Combustibil Motorina
Frane fata Discuri ventilate
Frane spate Discuri
Capacitate rezervor (litri) 90 litri
Numar locuri 3 | 7
Dimensiuni pneuri 22570 R15
Sarcina utila (kg)** (130 CP / 163 CP) 1515* /1515 * 1480 ** /1480 ** 1360 **
Dimensiuni exterioare
Lungime (mm) 6328 6693 6228
Latime fara oglinzi retrovizoare (mm) 2100
Inaltime (mm) 2254
Inaltimea obloanelor (mm) 400
Amparament (mm) 4035
Cote interioare ale platoului
Lungime interioara platou 3833 4198 2950
Masa in gol (kg): (130 CP / 163 CP) 1985 ** / 1985 ** 2020 *** /2020 ** 2140 ***
Masa totala autorizata (kg): 3500
** = sarcina utila estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR
*** estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR
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CITROEN JUMPER FURGON

Cod LCDV Carburant / Motor Norma Pret fara TVA Pret cu TVA
poluare (Euro) (Euro)

2CU91DHKW604A0C2 30L1H1.8me  20BlueHDi 110 FAPBVME  Euro6 17,600 20,944
2CU91DHKXB04A0C2 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6  Euro 6 18,100 21,539
2CU93JHKXB04A0C2 33L2H2-11.5mc 2.0 BlueHDi 130 FAPBVM6  Euro 6 18,600 22,134
2CU93KHKY604A0C2 35L2H2-11.5mc 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6  Euro 6 19,700 23,443
2CU95KHKX604A0C2 35L3H2-13mc 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6  Euro 6 19,300 22,967
2CU95NHKW604A0C2 3513H3 . 15me 20 BlueHDi 110 FAPBVME  Euro 6 19,100 22,729
2CU95NHKXB04A0C2 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6  Euro 6 19,600 23,324
2CU95LHKX604A0C2 35+ L3HD - 13 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6  Euro 6 19,600 23,324
2CU95LHKYB04A0C2 - 19MC 50 BlueHDi 160 FAP BVM6  Euro 6 20,300 24,157
2CU950HKXB04A0C2 35+ L3H3-15mc 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6  Euro 6 19,900 23,681
2CU97LHKX604A0C2 35+ L4H2 - 15 me 2.0 BlueHDi 130 FAPBVM6  Euro 6 19,700 23,443
2CU97LHKYB04A0C2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6  Euro 6 20,500 24,395
2CU97OHKXB604A0C2 35+ L4H3 . 17 me 2.0 BlueHDi 130 FAPBVM6  Euro 6 20,000 23,800
2CU970HKYB04A0C2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6  Euro 6 20,800 24,752
2CU97PHKX604A0C2 40+ L4H3 . 17 me 2.0 BlueHDi 130 FAPBVM6  Euro 6 20,800 24,752
2CU97PHKY604A0C2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6  Euro 6 21,500 25,585

2 ANI GARANTIE fara limita de km

OFERTA VALABILA INCEPAND CU 25.10.2018






CITROEN JUMPER FURGON

DOTARI STANDARDFURGON |

Functionalitate si Confort

Pre-echipare sistem audio (include Antena audio AM/FM)
Computer de bord

Geamuri electrice fata

Stergatoare parbriz cu 2 viteze si intermitenta

Volan reglabil in adancime

Bancheta pasager fata 2 locuri

Oglinzi exterioare rabatabile manual

Parbriz laminat

Compartimente de depozitare

Tahograf digital (exclusiv pentru versiunile 40+)

Usa culisanta dreapta

Usi batante spate din tabla cu deschidere la 96° si un sistem
de tragere escamotabil la 180°

Separator cabina din tabla

Priza fata 12V

Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului
(capucine) - exclusiv pentru versiunile 40+

Roata de rezerva de dimensiuni normale

Protectie semi-inaltime din tabla spatiu incarcare!”
Protectie semi-inaltime din tabla spatiu incarcare (TK02)*
Incalzire circuit gaze

Scaun pasager fata (WMO07)*

Pachet fumatori (ADO1)*

“)echipament standard pentru versiunile L4H2 si L4H3

Siguranta activa & pasiva

ABS + AFU

ESP + ASR + Hill Assist + LAC (Load Adaptive Control)
Airbag sofer

Directie asistata variabila (exclusiv pt. 35+ / 40+)

Alerta depasire involuntara banda de rulare - AFIL
(exclusiv pentru versiunile 40+)

Centuri de siguranta pretensionate in 3 puncte
Avertizor vizual si acustic necuplare centura sofer
Suspensie bilama (exclusiv pentru versiunile 40+)
Tetiere scaune fata

Inchidere centralizata cu telecomanda

Limitator de viteza la 90 km/h (exclusiv pentru versiunile 40+)
Indicator nivel ulei

Indicator schimbare rapoarte viteza

Intrerupere alimentare carburant in caz de soc
Aparatori noroi fata si spate (PE03)*

* echipament cu cost 0, disponibil doar la comanda si valabil pentru versiunile L1H1, L2H2, L3H2, L3H3

DOTARI OPTIONALE FURGON Pret vanzare (EUR)

Directie asistata variabil (indisponibil pt. motorizarile 110 CP) DD04
Incalzire suplimentara fata (introduce in standard Sertar sub scaun) DKO1
Faruri diurne cu LED (exceptie versiunile L4) FE10
Faruri diurne cu LED + semnalizatoare laterale (exclusiv pt. versiunile L4) FE12
Sertar sub scaun (indisponibil pt. 35 + L3H3) FOO01
Scut motor FX01
Compartiment marfa cu podea din lemn

- atrage in standard Protectie semi-inaltime din tabla in spatiul de incarcare (TK02) GGo1

- indisponibil cu Scaun sofer cu suspensie pneumatica (RH16)

Design

Jante otel 15" (215/70 R15) pentru versiunile 30 & 33
& 35 (MI09)*

Jante otel 16" (225/75 R16) pentru versiunile 35+

& 40+ (MI10)*

Tapiterie material textil C&T Darko (35FX) - atrage

in std. Bancheta pasager fata 2 locuri (WM13) fara
scaun sofer cu reglaj lombar si pe inaltime, fara cotiera
si fara spatiu de depozitare, fara masuta de scris - cotie
integrata in spatarul banchetei pasageri

Tapiterie material textil C&T Achille (RYFH)* - atrage
in std. Bancheta pasager fata 2 locuri (WMO06) cu
scaun sofer cu reglaj lombar si pe inaltime, cu cotiera
si cu spatiu de depozitare, cu masuta de scris - cotiera
integrata in spatarul banchetei pasageri

130 155
221 263
273 325
273 325
65 77
91 108
481 572





DOTARI OPTIONALE FURGON

Oglinzi exterioare rabatabile electric (atrage in standard Oglinzi exterioare reglabile electric si degivrate - RK04)

Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului (capucine)
Modul pentru transformarea caroseriei

Sistem de navigatie + radio CD MP3 + ecran tactil + bluetooth

Usi spate cu deschidere 270°

Scaun sofer cu incalzire

- incompatibil cu Scaun sofer cu suspensie pneumatica (RH16)
Pachet Vizibilitate (senzor de ploaie + senzor de lumina)

Instalatie spalare faruri (include in standard proiectoare ceata)

Airbag pasager

2 usi laterale stanga - dreapta

Proiectoare ceata

Separator cabina tabla cu geam culisant

Radio FM (include in standard priza USB + Bluetooth + comenzi radio pe volan)
Aer conditionat manual

Climatizare automata

Regulator si limitator de viteza

- indisponibil pentru versiunile 40+

Scaun sofer cu suspensie pneumatica

- incompatibil cu Sertar sub scaun sofer (DK01)
- incompatibil cu Scaun sofer cu incalzire (NAO3)
Oglinzi reglabile electric si degivrate

Suspensie spate bilama

Senzor de parcare spate

Sistem monitorizare presiune pneuri

Control inteligent al tractiunii + HDC (Hill Descend Control); atrage in standard Pneuri All-Season 15" (MI04) pt.

versiunile 30 & 33 & 35 si Pneuri All-Season 16" (MI05) pt. versiunile 35+ & 40+
Geamuri incalzite spate (atrage in standard usi batante spate vitrate)

Alarma si inchidere supercentralizata

Incalzire Webasto programabila

O = se poate comanda ca optional

Pret vanzare (EUR

202

Descriere optional fara TVA

HU02

240

JOO1
JI01

JY02
LLO2

NAO3

NBO08
NDO02
NNO1

PC12?
PRO1
PX09
RC57
REO1
REO7

RGO03

RH16

RKO04

SE08®
UBO1
UEO1

UF04

VCO02
WCO05
XY01

" disponibil exclusiv pt. versiunile HDi 180; 2 indisponibil pt. versiunile: 35 L3H3, 35+ L3H3, 35+ L4H3 si 40+ L4H3;® standard pt. versiunile 40+;

273

85
111
234
130

273

163
273
741

105
93

1,253

294
139

186
309
232
371
139
155
464
928

1,949

325

325

101
132
278
155

325

194
325
882





CITROEN JUMPER FURGON

CULORI EXTERIOR Pret vanzare (EUR)

Vopsea nemetalizata

Alb (Blanc Banquise) WPPO 35FX/RYFH 0 0
Albastru (Bleu Impérial) 4PPO 35FX/RYFH 0 0
Albastru (Bleu Line) 5VPO 35FX/RYFH 0 0
Galben (Jaune Carioca) B1P0O 35FX/RYFH 0 0
Rosu (Rouge Tiziano) 1XPO 35FX/RYFH 0 0
Vopsea metalizata

Albastru (Bleu Lago Azzuro) 4FMO 35FX/RYFH 351 418
Gri (Gris Aluminium) ZRMO 35FX/RYFH 351 418
Gri (Gris Graphito) E9MO 35FX/RYFH 351 418

CARACTERISTICI TEHNICE

L1H1 140 150 -

L2H2 138 148 160
L3H2 / L4H2 138 148 156
L3H3 / L4H3 (exceptie 40+) 133 142 150
L4H3 (40+) - 90 90

* exclusiv pentru versiunile 40+ pentru care limitatorul de viteza la 90 km/h este echipament standard

MOTOR

Norma de poluare Euro 6

Numar de cilindri 4

Capacitate cilindrica (cm3) 1997

Putere maxima CP/(kW — rot/min) 110 (81)/3500 131 (96)/3750 163 (120)/3750
Cuplu maxim Nm — rot/min 304/1750 340/2000 350/2000
Carburant Motorina

Capacitate rezervor (litri) 90





CITROEN JUMPER FURGON
CARACTERISTICI TEHNICE

TRANSMISIE

Punte motoare Fata

Cutie de viteze Manuala 6

Fata Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate
Spate Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate

Fata / Spate Discuri ventilate / Discuri

DIMENSIUNI L1H1
Lungime (mm) 4963 5413 5998 6363
Inaltime (mm) 2254 2524 2764 2524 2764
Latime fara oglinzi exterioare (mm) 2050

Latime cu oglinzi exterioare standard (mm) 2508

Latime cu oglinda exterioara 220 (mm) 2690

Lungime consola fata (mm) 948

Lungime consola spate (mm) 1015 1380
Raza de bracaj intre borduri (m) 10.76 12.3 14.4 14.4

USI laterale

mmlﬂﬂm

Ampatament ST des Dimensiuni interioare (mm)
(mm)

Tip m

L1H1 30 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3000 1075 2670 1662 1870
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3000 1075 1485 1562 1520 2670 1662 1870

L2H2 33 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3450 1250 1755 1562 1790 3120 1932 1870
L2H2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3450 1250 1755 1562 1790 3120 1932 1870
L3H2 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870
35 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870

L3H3 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 3700 2168 1870
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 3700 2168 1870

L3H2 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870

L3H3 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 3700 2168 1870
L4H2 35+ 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 1790 4070 1932 1870
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 1790 4070 1932 1870

L4H3 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870

L4H3 40+ 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870





CITROEN JUMPER FURGON

Valorile au titlu indicativ si pot varia in functie de echipamentele vehiculului

Masa max. Masa i || sarei tila Vol il 256 S W . Sarcina maxima Masa totala rulanta autorizat
Tip admisibila | ooa M9 | Sarcina utha j¥oim utl FEBrEanie autorizata Aasaiotd a(m_;’;\; Bl

(MTAC) (inclusiv sofer)|(inclusiv sofer) (1] S|te de

L1HA 30 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3000 1920 1155 8,0 2000 1630 1650 5000

2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3000 1935 1140 8,0 2500 1630 1650 5500

L2H2 33 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3300 2000 1375 11,5 2500 1750 1900 5800

L2H2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2000 1575 11,5 2500 1850 2000 6000

L3H2 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3500 2035 1540 13,0 2000 1850 2000 5500

35 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2050 1525 13,0 2500 1850 2000 6000

L3H3 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3500 2060 1515 15,0 2000 1850 2000 5500

2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2075 1500 15,0 2500 1850 2000 6000

L3H2 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2090 1485 13,0 3000 2100 2400 6500

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2090 1485 13,0 3000 2100 2400 6500

L3H3 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2115 1460 15,0 3000 2100 2400 6500

L4H?2 35+ 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2135 1440 15,0 3000 2100 2400 6500

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2135 1440 15,0 3000 2100 2400 6500

L4H3 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2165 1410 17,0 3000 2100 2400 6500

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2165 1410 17,0 3000 2100 2400 6500

L4H3 40+ 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4005 2210 1870 17,0 2500 2100 2400 6505

2. 0 BlueHDi 160 FAP BVM6 4005 2210 1870 17,0 2500 2100 2400 6505

-gmmm-

L1H1 30 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6

2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.5 5.7 6.0 158

L2H2 33 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.7 5.9 6.2 163

L2H2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 6.7 5.9 6.2 163

L3H2 2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 6.7 5.9 6.2 163

35 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.7 5.9 6.2 163

L3H3 2.0 BIueHD! 110 FAP BVM6 6.7 5.9 6.2 163

2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.7 5.9 6.2 163

L3H2 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

L3H3 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

L4H2 35+ 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

L4H3 2.0 BIueHD! 130 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 6.9 6.1 6.4 168

L4H3 40+ 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 N/A N/A N/A N/A

2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 N/A N/A N/A N/A





CITROEN JUMPER FURGON

Dimensiuni:

2764

4035

1810

2508/2690
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