Anexa 4
Oferta de pret pentru utilaje
1. Mijloc transport marfa – microbuz
[image: ]

Modelul necesar pentru afacere este:
Cod lcdv – 2CU95NHKX604A0C2 / 35 L3H3 – 15mc / 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 – Euro 6 – 19.600€ - 23,324 € cu tva
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2. Miloc transport marfa microbuz
[image: ]
Modelul necesar pentru afacere este:
435 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 20.550,- 24.454€ cu TVA  /sasiu cabina dubla



3. Utilaje necesare
a. Motocultor  1



[image: ]

b. Motocultor 2
[image: ]


oferte peugeot2 - noul-boxer-vu-18b-2018-euro6.474508.pdf
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TARIF GENERAL PEUGEOT Noul Boxer Furgon 
 


Tip caroserie Motorizare 
Volum 


util   
(mc  ) 


Cap.cil / cc 
Putere / CP 


Consum 
mixt (l)* 


Emisii 
de CO2 
(g/km)* 


PRET 
FARA 
TVA 


EURO 


PRET CU 
TVA 


EURO 


Furgon 


Furgon 


330 L1H1 2.0 BlueHDI BVM6 8 1997cc (110 CP) 6 158 18.353,- 21.840,- 


335 L2H2 2.0 BlueHDI BVM6 11.5 1997cc (110 CP) 6.2 163 19.515,- 23.223,- 


335 L2H2 2.0 BlueHDI BVM6 11.5 1997cc (130 CP) 6.2 163 20.019,- 23.823,- 


335 L3H2 2.0 BlueHDI BVM6 13 1997cc (110 CP) 6.2 163 19.918,- 23.702,- 


335 L3H2 2.0 BlueHDI BVM6 13 1997cc (130 CP) 6.2 163 20.322,- 24.183,- 


335 L3H2 2.0 BlueHDI BVM6 13 1997cc (163 CP) 6.2 163 20.979,- 24.965,- 


335 L3H3 2.0 BlueHDI BVM6 15 1997cc (130 CP) 6.2 163 20.676,- 24.604,- 


435 L4H2 2.0 BlueHDI BVM6 15 1997cc (130 CP) 6.4 168 20.878,- 24.845,- 


435 L4H2 2.0 BlueHDI BVM6 15 1997cc (163 CP) 6.4 168 21.433,- 25.505,- 


435 L4H3 2.0 BlueHDI BVM6 17 1997cc (130 CP) 6.4 168 21.206,- 25.235,- 


435 L4H3 2.0 BlueHDI BVM6 17 1997cc (163 CP) 6.4 168 21.736,- 25.866,- 


 
 


 
 
 
 
                    


ECHIPAMENT STANDARD PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Furgon: 
 
DESIGN 
-bare si oglinzi exterioare negre 
-lampi semnalizare laterale incluse in 
oglinzi 
-faruri cu geam clar 
-tetiere reglabile in inaltime 
 
 
 


SIGURANTA 
-ABS+EBD  
-ESP+ ASR  
-asistenta la franarea de urgenta 
-asistenta la pornirea in panta 
-perete despartitor de tabla 
-servofrana 
-centuri de siguranta in 3 puncte 
-a treia lampa STOP 
-stopuri ceata 
-oprirea alimentarii in caz de accident 
-imobilizator electronic 
-airbag sofer 
-faruri diurne 
 


 


FUNCTIONALITATE 
-servodirectie 
-servodirectie asistata variabila (pt.  435) 
-ceas digital 
-sistem recirculare aer 
-reglaj electric faruri 
-bancheta pasager 2 locuri  
-masuta de scris pliabila, in bord 
-roata rezerva de dimensiune normala 
-spatiu marfa iluminat  
-priza 12V in spatiul marfa  
-inele de ancorare in spatiul de marfa  
-usa laterala culisanta dreapta (din tabla) 
-doua usi batante spate (din tabla) 


-computer de bord 
-antena + cablaj  
-indicator nivel ulei 
-suspensie spate ranforsata 
-kit fumatori( bricheta+scrumiera) 


-spatiu de depozitare deasupra 
parbrizului 
-protectie laterala din plastic in spatiu de 
marfa* (pentru 330 */335*/ 435 ) 


 


CONFORT 
-volan reglabil in profunzime  
-plafoniera cu temporizare 
-scaun sofer cu reglaj longitudinal  
-inchidere centralizata separata 
cabina/spatiu marfa 
-geamuri fata actionate electric  


 
  
 


 


      


 
 
 
 
 
 
 
 


    2.0 BlueHDI FAP 110 CP / 2.0 BlueHDI FAP 130 CP / 2.0 BlueHDI FAP 163 CP - Norma de poluare Euro 6 
*Valorile sunt cu scop informativ şi pot sa difere in functie de echipare 
    


      


� Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul 
contractelor de leasing 


� Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare. 
� Afisaj indisponibil in limba romana. 
� Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie 


anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani , in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie. 
� Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. 


Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul 
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru 
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si 
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua 
Peugeot. 







 
 


              


 
 
ECHIPAMENTE OPTIONALE PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Furgon: 


 


Cod 
Optiune  


Pret fara TVA  
(euro) 


Pret cu TVA 
(euro) 


RE01 Aer conditionat 780 928 


RE07 Aer conditionat automat fata 1638 1949 


NN01 
Airbag pasager 


 ( elimina masuta de scris pliabila din bord) 
195 232 


PE03 Aparatori noroi fata + spate 59 70 


BF02 Baterie ranforsata 33 39 


UF04 
Controlul inteligent al tractiunii (CTI)+ Controlul la coborarea 


in panta  
273 325 


VC02 Geamuri spate cu dezaburire 163 194 


DK01 Incalzire aditionala fata 221 263 


XY01 Incalzire suplimentara Webasto 741 882 


FE10 
Lumini de zi cu LED 


(nu pentru 435 L4H2/435 L4H3) 
273 325 


FE12 
Lumini de zi cu LED 
(pentru L4H2/L4H3) 


273 325 


RK04 Oglinzi reglabile electric si incalzite 85 101 


PX09 Perete despartitor vitrat 260 309 


RC29 Preechipare radio 4 boxe 117 139 


PR01 Proiectoare ceata 117 139 


RC57 Radio FM + USB + Bluetooth + Comenzi audio pe volan 390 464 


RG03 Regulator + limitator viteza 273 325 


RH16 Scaun sofer cu suspensie (nu daca incalzire aditionala fata) 273 325 


FX01 Scut protectie motor 91 108 


RC58 
Sistem audio CD MP3 + Ecran tactil + USB + Bluetooth + 


Comenzi audio pe volan 
611 727 


UA04 Suspensie spate pneumatica(nu 330 L1H1) 1196 1423 


PC11 Usa laterala dreapta vitrata 91 108 


PC12 
Usa laterala stanga tabla 


( nu 335 L3H3; nu 435 L4H3) 
390 464 


LL02 Usi spate cu deschidere 270  247 294 


0MM0 Vopsea metalizata 351 418 


       
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la 
momentul editarii prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania, 
isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare 
ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma 


unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. 
 







 
 


 
 
 


TARIF GENERAL PEUGEOT Noul Boxer Sasiu:  


Tip caroserie Motorizare 
Cap.cil / cc 
Putere / CP 


Consum 
mixt (l)* 


Emisii de 
CO2 


(g/km)* 


PRET 
FARA 
TVA 


EURO 


PRET CU 
TVA 


EURO 


Sasiu 


Sasiu cabina simpla 


335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 18.782,- 22.351,- 


435 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 19.110,- 22.741,- 


335 L4 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 19.085,- 22.711,- 


435 L4 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 19.413,- 23.101,- 


Sasiu cabina dubla 


335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 20.221,- 24.063,- 


435 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.6 173 20.550,- 24.454,- 


                
            2.0 BlueHDI FAP 130 CP - Norma de poluare Euro 6 
             *Valorile sunt cu scop informativ şi pot sa difere in functie de echipare 
             
 
 
 
 
 
 
 


 
ECHIPAMENT STANDARD PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Sasiu: 
 


DESIGN 
-bare si oglinzi exterioare negre 
-lampi semnalizare laterale incluse in 
oglinzi 
-faruri cu geam clar 
-tetiere reglabile in inaltime 
 
 
 


SIGURANTA 
-ABS+EBD 
-ESP+ASR 
-asistenta la franarea de urgenta 
-asistenta la pornirea in panta 
-servofrana 
-centuri de siguranta  
-stopuri ceata 
-oprirea alimentarii in caz de accident 
-imobilizator electronic 
-airbag sofer 
-faruri diurne  
 


FUNCTIONALITATE 
-servodirectie 
-servodirectie asistata variabila (pt.  435) 
-ceas digital 
-reglaj electric faruri  
-bancheta pasager 2 locuri 
-masuta de scris pliabila, in bord 
-roata rezerva de dimensiuni normale 
-6+1 locuri pentru variantele cu cabina 
dubla 
-suspensie spate ranforsata 
-computer de bord 
-antena + cablaj  
-indicator nivel ulei 
-kit fumatori( bricheta+scrumiera) 


-spatiu de depozitare deasupra 
parbrizului 


CONFORT 
-volan reglabil in profunzime  
-plafoniera cu temporizare 
-scaun sofer cu reglaj longitudinal 
-geamuri fata actionate electric   
-inchidere centralizata  
 


 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


� Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul 
contractelor de leasing 


� Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare. 
� Afisaj indisponibil in limba romana. 
� Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie 


anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani , in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie. 
� Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. 


Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul 
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru 
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si 
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua 
Peugeot. 







 
 


 
 
 
 
 
 


 ECHIPAMENTE OPTIONALE PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Sasiu : 
 


COD Optiune 
Pret fara TVA 


(euro) 
Pret cu TVA 


(euro) 


RE01 Aer conditionat 780 928 


RE07 Aer conditionat automat fata 1638 1949 


NN01 
Airbag pasager 


( elimina masuta de scris pliabila din bord) 
195 232 


PE01 Aparatori noroi fata 26 31 


BF02 Baterie ranforsata 33 39 


UF04 
Controlul inteligent al tractiunii (CTI) + Controlul la coborarea in 


panta  
273 325 


KY06 Fascicol electric prelungit 0 0 


DK01 Incalzire aditionala fata (pentru cabine simple) 221 263 


DK07 Incalzire suplimentara fata/spate (pentru duble cabine) 221 263 


XY01 Incalzire suplimentara Webasto 741 882 


FE10 Lumini de zi cu LED 273 325 


RX01 Oglinzi laterale 2.2 m, brat dublu 39 46 


RX05 Oglinzi laterale 2.35 m, brat dublu 52 62 


RK04 Oglinzi reglabile electric si incalzite 85 101 


RC29 Preechipare radio 4 boxe 117 139 


PR01 Proiectoare ceata 117 139 


RC57 Radio FM + USB + Bluetooth + Comenzi audio pe volan 390 464 


RC58 
Sistem audio CD MP3 + Ecran tactil + USB + Bluetooth + Comenzi 


audio pe volan 
611 727 


RG03 Regulator + limitator viteza 273 325 


RH16 Scaun sofer cu suspensie (nu daca incalzire aditionala fata) 273 325 


FX01 Scut protectie motor 91 108 


UA04 Suspensie spate pneumatica 1196 1423 


0MM0 Vopsea metalizata 351 418 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


� Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul 
contractelor de leasing 


� Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare. 
� Afisaj indisponibil in limba romana. 
� Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie 


anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani , in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie. 
� Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. 


Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul 
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru 
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si 
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua 
Peugeot. 







 
 


 
TARIF GENERAL PEUGEOT Noul Boxer Platou 


Tip caroserie Motorizare 
Cap.cil / cc 
Putere / CP 


Consum 
mixt (l)* 


Emisii 
de CO2 
(g/km)* 


PRET 
FARA 
TVA 


EURO 


PRET CU 
TVA 


EURO 


 
 
 


Platou 


Platou simpla cabina 


335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.2 163 19.666,- 23.403,- 


335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(163 CP) 6.2 163 20.322,- 24.183,- 


335 L4 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.2 163 19.868,- 23.642,- 


335 L4 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(163 CP) 6.2 163 20.525,- 24.425,- 


Platou dubla cabina 


335 L3 2.0 BlueHDI BVM6 1997cc(130 CP) 6.4 168 21.181,- 25.205,- 


                
               2.0 BlueHDI FAP 130 CP - Norma de poluare Euro 6 
               2.0 BlueHDI FAP 163 CP - Norma de poluare Euro 6 
                 *Valorile sunt cu scop informativ şi pot sa difere in functie de echipare 
                 


                                                                
 
 
 


ECHIPAMENT STANDARD PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Platou: 
DESIGN 
-bare si oglinzi exterioare negre 
-lampi semnalizare laterale incluse in 
oglinzi 
-faruri cu geam clar 
-tetiere reglabile in inaltime 
 


SIGURANTA 
-ABS+EBD 
-ESP+ASR 
-asistenta la franarea de urgenta 
-asistenta la pornirea in panta 
-servofrana 
-centuri de siguranta  
-stopuri ceata 
-oprirea alimentarii in caz de accident 
-imobilizator electronic 
-airbag sofer 
-faruri diurne 
 


FUNCTIONALITATE 
-servodirectie 
-ceas digital 
-reglaj electric faruri  
-bancheta pasager 2 locuri 
-masuta de scris pliabila, in bord 
-roata rezerva de dimensiuni normale 
-inele de ancorare in spatiul de marfa 
(pentru platouri) 
-6+1 locuri pentru variantele cu cabina 
dubla 
-computer de bord 
-antena + cablaj  
-indicator nivel ulei 
-suspensie spate ranforsata 
-kit fumatori( bricheta+scrumiera) 


-spatiu de depozitare deasupra 
parbrizului 
-aparatori noroi spate 


CONFORT 
-volan reglabil in profunzime  
-plafoniera cu temporizare 
-scaun sofer cu reglaj longitudinal 
-geamuri electrice fata  
-inchidere centralizata  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


� Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul 
contractelor de leasing 


� Preturile afisate sunt recomandate. Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare. 
� Afisaj indisponibil in limba romana. 
� Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, garantie 


anticoroziune de 5 ani si garantie pentru vopsea de 2 ani , in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie. 
� Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. 


Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul 
la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru 
incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si 
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua 
Peugeot. 







 
 


 
 
 
 
 


 
 
ECHIPAMENTE OPTIONALE PENTRU PEUGEOT Noul Boxer Platou 


COD 


 Optiune  


Pret fara TVA 
(euro) 


Pret cu 
TVA 


(euro) 


RE01 Aer conditionat 780 928 


RE07 Aer conditionat automat fata 1638 1949 


NN01 
Airbag pasager 


( elimina masuta de scris pliabila din bord) 
195 232 


PE01 Aparatori noroi fata 26 31 


BF02 Baterie ranforsata 33 39 


UF04 
Controlul inteligent al tractiunii (CTI) + Controlul la coborarea in 


panta  
273 325 


DK01 Incalzire aditionala fata (pentru cabine simple) 221 263 


DK07 Incalzire suplimentara fata/spate (pentru duble cabine) 221 263 


XY01 Incalzire suplimentara Webasto 741 882 


FE12 Lumini de zi cu LED 273 325 


RK04 Oglinzi reglabile electric si incalzite 85 101 


RC29 Preechipare radio 4 boxe 117 139 


PR01 Proiectoare ceata 117 139 


RC57 Radio FM + USB + Bluetooth + Comenzi audio pe volan 390 464 


RC58 
Sistem audio CD MP3 + Ecran tactil + USB + Bluetooth + Comenzi 


audio pe volan 
611 727 


RG03 Regulator + limitator viteza 273 325 


RH16 Scaun sofer cu suspensie (nu daca incalzire aditionala fata) 273 325 


FX01 Scut protectie motor 91 108 


UA04 Suspensie spate pneumatica  1196 1423 


0MM0 Vopsea metalizata 351 418 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la 


momentul editarii prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania, 
isi rezerva dreptul de a aduce schimbari prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare 
ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma 


unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. 
 







 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Versiune L1H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 


a Ampatament (mm) 3000 3450 4035 


b Inaltime spatiu marfa (mm) 1662 1932 1932 2172 1932 2172 


c Lungime spatiu marfa (mm) 2670 3120 3705 4070 


d Prag de incarcare (mm) 535 / 565 


e Latime usa culisanta dreapta (mm) 1075 1250 


f Inaltime usa culisanta dreapta (mm) 1485 1755 


g Inaltime usi batante spate (mm) 1520 1790 1790 2030 1790 2030 







 
 


 
 
 


SPECIFICATII TEHNICE - PEUGEOT NOUL BOXER FURGON 


Versiune  
330 


L1H1 
335 


L2H2 
335 


L2H2 
335 


L3H2 
335 


L3H2 
335 


L3H3 
435 


L4H2 
435 


L4H3 
335 


L3H2 
435 


L4H2 
435 


L4H3 


  


Caracteristici tehnice 


Motor 2.0 BlueHDi  


Cilindree (cm3) 1997 


Norma poluare EURO 6 


FAP (Filtru activ de particule) DA 


Putere (CP / rpm) 110 / 3500 130 / 3500 110 / 3500 130 / 3500  163 / 3750 


Cuplu (Nm / rpm) 300 / 1800 340 / 1800 300 / 1800 340 / 1800  350 / 1800 


Viteza maxima (km/h) 140 138 148 138 148 142 148 142 156 156 150 


Consum mixt (l/100 km)  6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.2 6.4 6.4 


Emisii CO2 (g/km) 158 163 163 163 163 163 168 168 163 168 168 


Suspensii fata Roti independente, tip McPherson, bare antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate 


Suspensii spate Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate 


Tip alimentare Common-Rail 


Tractiune  Punte fata 


Cutie viteze Manuala, 6+1 trepte 


Combustibil Motorina 


Frane fata Discuri ventilate 


Frane spate Discuri 


Capacitate rezervor (litri) 90 


Numar locuri 3 


Dimensiuni pneuri 225 70 R15 C 225 70 R15 C 225 75 R16 C 
225 70 
R15 C 


225 75 R16 C 


  


Volume si sarcini 


Volum util (m3) 8 11.5 11.5 13 13 15 15 17 13 15 17 


Sarcina utila (kg) 1080 ** 1515 ** 1500 ** 1465 ** 1450 ** 1425 ** 1365 ** 1335** 1450 ** 1365 ** 1335** 


  


Dimensiuni exterioare 


Lungime (mm) 4963 5413 5998 6363 5998 6363 


Latime fara oglinzi retrovizoare 
(mm) 


2050 


Inaltime (mm) 2254 2522 2760 2522 2760 2522 2522 2760 


Ampatament (mm) 3000 3450 4035 


Prag de incarcare (mm) 535 / 565 


  


Dimensiuni interioare    


Lungime zona incarcare (mm) 2670 3120 3705 4070 3705 4070 


Latime zona incarcare intre 
pasaje roti (mm): 


1422 


Latime utila in centru (mm): 1870 


Inaltime utila in centru (mm): 1662 1932 2172 1932 2172 1932 1932 2172 


  


Dimensiuni deschideri 


Latime usa culisanta dreapta 
(mm): 


1075 1250 


Inaltime usa culisanta dreapta 
(mm): 


1485 1755 


Latime usi batante posterioare 
(mm): 


1562 


Inaltime usi batante posterioare 
(mm): 


1520 1790 2030 1790 2030 1790 1790 2030 


  


Mase 


Masa in gol (kg): 1920 *** 1985 *** 2000 *** 2035 *** 2050*** 2075 *** 2135 *** 2165 *** 2050*** 2135 *** 2165 *** 


Masa totala autorizata (kg): 3000 3500 


 
** = sarcina utila estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR 


*** estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR 







 
 


 
 
 
 
 


SPECIFICATII TEHNICE - PEUGEOT NOUL BOXER SASIU 


Cabina simpla / 
dubla 


Sasiu cabina simpla Sasiu cabina dubla 


Versiune  335 L3  435 L3 335 L4  435 L4 335 L3 435 L3 


  


Caracteristici tehnice 


Motor 2.0 BlueHDi  


Cilindree (cm3) 1997 


Norma poluare EURO 6 


FAP (Filtru activ de 
particule) 


DA 


Putere (CP / rpm) 130 / 3500 


Cuplu (Nm / rpm) 340 / 1800 


Viteza maxima (km/h) 150 


Consum mixt (l/100 km)  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 


Emisii CO2 (g/km) 173 173 173 173 173 173 


Suspensii fata Roti independente, tip McPherson, bare antiruliu,arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate 


Suspensii spate Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice inclinate 


Tip alimentare Common-Rail 


Tractiune  Punte fata 


Cutie viteze Manuala, 6+1 trepte 


Combustibil Motorina 


Frane fata Discuri ventilate 


Frane spate Discuri 


Capacitate rezervor (litri) 90 litri 


Numar locuri 3 7 


Dimensiuni pneuri 225 70 R15  225 75 R16 225 70 R15  225 75 R16 225 70 R15  225 75 R16 


  


Sarcini 


Sarcina utila (kg)** 1770 ** 1730 ** 1755 ** 1715** 1545 ** 1505** 


  


Dimensiuni exterioare 


Lungime (mm) 5843 6208 5843 


Latime fara oglinzi 
retrovizoare (mm) 


2050 


Latime maxima carosabila 
(ecartament marit) (mm) 


2350 


Inaltime (mm) 2153 2254 


Inaltime maxima 
carosabila (mm) 


3500 


Amparament (mm) 4035 


  


Mase 


Masa in gol (kg): 1730 *** 1770 *** 1745 *** 1785 *** 1955 *** 1995*** 


Masa totala autorizata 
(kg): 


3500 3500 3500 3500 3500 3500 


                                                     


** = sarcina utila estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR 







 
 


*** estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR 


 
 


 
 


SPECIFICATII TEHNICE - PEUGEOT NOUL BOXER PLATOU 


Cabina simpla / dubla Platou cabina simpla Platou cabina dubla 


Versiune  335 L3 335 L4 335 L3 


  


Caracteristici tehnice 


Motor 2.0 BlueHDi  


Cilindree (cm3) 1997 


Norma poluare EURO 6 


FAP (Filtru activ de particule) DA 


Putere (CP / rpm) 130 / 3500 ;163 / 3500 


 
Cuplu (Nm / rpm) 340 / 1800 ; 350 / 1800 


Viteza maxima (km/h) 150 


Consum mixt (l/100 km)  6.2 6.2 6.4 


Emisii CO2 (g/km) 163 163 168 


Suspensii fata 
Roti independente, tip McPherson, bare antiruliu,arcuri elicoidale, 


amortizoare hidraulice integrate 


Suspensii spate 
Punte rigida, arcuri lamelare, amortizoare hidraulice telescopice 


inclinate 


Tip alimentare Common-Rail 


Tractiune  Punte fata 


Cutie viteze Manuala, 6+1 trepte 


Combustibil Motorina 


Frane fata Discuri ventilate 


Frane spate Discuri 


Capacitate rezervor (litri) 90 litri 


Numar locuri 3 7 


Dimensiuni pneuri 225 70 R15 


  


Sarcini 


Sarcina utila (kg)** (130 CP / 163 CP) 1515 ** / 1515 ** 1480 **  / 1480 ** 1360 ** 


  


Dimensiuni exterioare 


Lungime (mm) 6328 6693 6228 


Latime fara oglinzi retrovizoare (mm) 2100 


Inaltime (mm) 2254 


Inaltimea obloanelor (mm) 400 


Amparament (mm) 4035 


  


Cote interioare ale platoului 


Lungime interioara platou 3833 4198 2950 


  


Mase 


Masa in gol (kg): (130 CP / 163 CP) 1985 ** / 1985 ** 2020 *** / 2020 ** 2140 *** 


Masa totala autorizata (kg): 3500 


 
** = sarcina utila estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR 


*** estimata, sub rezerva confirmarii valorii finale de catre RAR 
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MOTORIZARI CITROËN JUMPER FURGON


2CU91DHKW604A0C2 Euro 6
2CU91DHKX604A0C2 Euro 6
2CU93JHKX604A0C2 33 L2H2 - 11.5 mc Euro 6
2CU93KHKY604A0C2 35 L2H2 - 11.5 mc Euro 6
2CU95KHKX604A0C2 35 L3H2 - 13 mc Euro 6
2CU95NHKW604A0C2 Euro 6
2CU95NHKX604A0C2 Euro 6
2CU95LHKX604A0C2 Euro 6
2CU95LHKY604A0C2 Euro 6


2CU95OHKX604A0C2 35+ L3H3 - 15 mc Euro 6
2CU97LHKX604A0C2 Euro 6
2CU97LHKY604A0C2 Euro 6
2CU97OHKX604A0C2 Euro 6
2CU97OHKY604A0C2 Euro 6
2CU97PHKX604A0C2 Euro 6
2CU97PHKY604A0C2 Euro 6


19,300
19,100
19,600


20,944
21,539
22,134
23,443
22,967


24,752


23,324


23,800


19,900
23,443


24,157


19,600


35+ L4H3 - 17 mc


OFERTA VALABILA INCEPAND CU 25.10.2018


35+ L4H2 - 15 mc


40+ L4H3 - 17 mc
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


23,681


2 ANI GARANTIE fara limita de km


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


24,395


25,585


22,729
23,324


Pret cu TVA                      
(Euro)


20,300


Cod LCDV


30 L1H1 - 8 mc


35 L3H3 - 15 mc


35+ L3H2 - 13 mc


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


Carburant / Motor


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6


Norma 
poluare


Pret fara TVA                    
(Euro)
17,600
18,100
18,600
19,700


21,500


24,752


19,700
20,500
20,000
20,800
20,800


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
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Functionalitate si Confort Design
Pre-echipare sistem audio (include Antena audio AM/FM) Jante otel 15" (215/70 R15) pentru versiunile 30 & 33 
Computer de bord & 35 (MI09)*
Geamuri electrice fata Airbag sofer Jante otel 16" (225/75 R16) pentru versiunile 35+ 
Stergatoare parbriz cu 2 viteze si intermitenta Directie asistata variabila (exclusiv pt. 35+ / 40+) & 40+ (MI10)*
Volan reglabil in adancime Alerta depasire involuntara banda de rulare - AFIL Tapiterie material textil C&T Darko (35FX) - atrage
Bancheta pasager fata 2 locuri (exclusiv pentru versiunile 40+) in std. Bancheta pasager fata 2 locuri (WM13) fara 
Oglinzi exterioare rabatabile manual Centuri de siguranta pretensionate in 3 puncte scaun sofer cu reglaj lombar si pe inaltime, fara cotiera 
Parbriz laminat Avertizor vizual si acustic necuplare centura sofer si fara spatiu de depozitare, fara masuta de scris - cotiera 
Compartimente de depozitare Suspensie bilama (exclusiv pentru versiunile 40+) integrata in spatarul banchetei pasageri
Tahograf digital (exclusiv pentru versiunile 40+) Tetiere scaune fata Tapiterie material textil C&T Achille (RYFH)* - atrage
Usa culisanta dreapta Inchidere centralizata cu telecomanda in std. Bancheta pasager fata 2 locuri (WM06) cu 
Usi batante spate din tabla cu deschidere la 96o si un sistem Limitator de viteza la 90 km/h (exclusiv pentru versiunile 40+) scaun sofer cu reglaj lombar si pe inaltime, cu cotiera 
de tragere escamotabil la 180o


Indicator nivel ulei si cu spatiu de depozitare, cu masuta de scris - cotiera 
Separator cabina din tabla Indicator schimbare rapoarte viteza integrata in spatarul banchetei pasageri
Priza fata 12V Intrerupere alimentare carburant in caz de soc
Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului Aparatori noroi fata si spate (PE03)*
(capucine) - exclusiv pentru versiunile 40+
Roata de rezerva de dimensiuni normale
Protectie semi-inaltime din tabla spatiu incarcare(1)


Protectie semi-inaltime din tabla spatiu incarcare (TK02)*
Incalzire circuit gaze
Scaun pasager fata (WM07)*
Pachet fumatori (AD01)*


(1)echipament standard pentru versiunile L4H2 si L4H3
* echipament cu cost 0, disponibil doar la comanda si valabil pentru versiunile L1H1, L2H2, L3H2, L3H3


DOTARI OPTIONALE FURGON
Cod


DOTARI STANDARD FURGON


ESP + ASR + Hill Assist + LAC (Load Adaptive Control)


FE10
Faruri diurne cu LED + semnalizatoare laterale (exclusiv pt. versiunile L4)


130
221
273
273
65
91


481


Descriere optional


ABS + AFU


FX01
77


108


572


Pret vanzare (EUR)
cu TVA


Faruri diurne cu LED (exceptie versiunile L4)


155
263
325


Directie asistata variabil (indisponibil pt. motorizarile 110 CP)


Siguranta activa & pasiva


Incalzire suplimentara fata (introduce in standard Sertar sub scaun)


fara TVA


FE12
FO01


DD04
DK01


Sertar sub scaun (indisponibil pt. 35 + L3H3)
Scut motor


Compartiment marfa cu podea din lemn
- atrage in standard Protectie semi-inaltime din tabla in spatiul de incarcare (TK02)
- indisponibil cu Scaun sofer cu suspensie pneumatica (RH16)


325


GG01
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DOTARI OPTIONALE FURGON Pret vanzare (EUR)
fara TVA


Sistem de navigatie + radio CD MP3 + ecran tactil + bluetooth


O = se poate comanda ca optional
1) disponibil exclusiv pt. versiunile HDi 180; 2) indisponibil pt. versiunile: 35 L3H3, 35+ L3H3, 35+ L4H3 si 40+ L4H3; 3) standard pt. versiunile 40+;


117


273


85
111
234
130


273


163


RK04


SE083)


155


325


194


UE01


202


195
312
117
130
390
780


1638


273


Oglinzi exterioare rabatabile electric (atrage in standard Oglinzi exterioare reglabile electric si degivrate - RK04)


325


278


93


1,949


88
78


1053
247


UF04


2 usi laterale stanga - dreapta


240
105


139


186


325


101
132


371
139
155
464
928


156
260


232


Modul pentru transformarea caroseriei 


Cod
HU02
JO01
JI01
JY02
LL02


NA03


NB08


Sistem monitorizare presiune pneuri


Scaun sofer cu suspensie pneumatica
- incompatibil cu Sertar sub scaun sofer (DK01)
- incompatibil cu Scaun sofer cu incalzire (NA03)


Geamuri incalzite spate (atrage in standard usi batante spate vitrate)


Senzor de parcare spate


Spatiu depozitare deschis in partea superioara a parbrizului (capucine) 


Proiectoare ceata
Separator cabina tabla cu geam culisant


Control inteligent al tractiunii + HDC (Hill Descend Control); atrage in standard Pneuri All-Season 15" (MI04) pt. 
versiunile 30 & 33 & 35 si Pneuri All-Season 16" (MI05) pt. versiunile 35+ & 40+


Suspensie spate bilama
Oglinzi reglabile electric si degivrate


Usi spate cu deschidere 270°


Airbag pasager


Scaun sofer cu incalzire
- incompatibil cu Scaun sofer cu suspensie pneumatica (RH16)


Descriere optional


Instalatie spalare faruri (include in standard proiectoare ceata)


325


1,253


Pachet Vizibilitate (senzor de ploaie + senzor de lumina) 


Radio FM (include in standard priza USB + Bluetooth + comenzi radio pe volan)
Aer conditionat manual
Climatizare automata


Regulator si limitator de viteza
- indisponibil pentru versiunile 40+


273


294


309


cu TVA


PR01
PX09
RC57
RE01
RE07


RG03


PC122)


ND02
NN01


Alarma si inchidere supercentralizata


RH16


UB01


VC02
WC05


Incalzire Webasto programabila 882XY01 741
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CULORI EXTERIOR
Culori si tapiterii


Alb (Blanc Banquise)
Albastru (Bleu Impérial)
Albastru (Bleu Line)
Galben (Jaune Carioca)
Rosu (Rouge Tiziano)


Albastru (Bleu Lago Azzuro)
Gri (Gris Aluminium)
Gri (Gris Graphito)


CARACTERISTICI TEHNICE
PERFORMANTE - Viteza maxima


* exclusiv pentru versiunile 40+ pentru care limitatorul de viteza la 90 km/h este echipament standard
MOTOR
Norma de poluare
Numar de cilindri
Capacitate cilindrica (cm3)
Putere maxima CP/(kW – rot/min)
Cuplu maxim Nm – rot/min
Carburant
Capacitate rezervor (litri)


L3H2 / L4H2 138 148 156


L4H3 (40+) - 90 90


351
351


Pret vanzare (EUR)
fara TVA cu TVA


418
41835FX/RYFH


L3H3 / L4H3 (exceptie 40+)


304/1750
Motorina


5VP0
B1P0


0


1XP0


35FX/RYFH


E9M0


L2H2


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6
140
138


133


90


350/2000


4


148


142 150


163 (120)/3750110 (81)/3500


2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


Vopsea nemetalizata


0


Euro 6


L1H1


35FX/RYFH


340/2000


35FX/RYFH
35FX/RYFH
35FX/RYFH


35FX/RYFH
35FX/RYFH


0
0


-
160


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
150


1997
131 (96)/3750


0


418


0
Vopsea metalizata


ZRM0
351


0


0


Cod interior


0
0


4FM0


Cod exterior


WPP0
4PP0
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CARACTERISTICI TEHNICE
TRANSMISIE
Punte motoare
Cutie de viteze
SUSPENSII
Fata
Spate
FRANE
Fata / Spate
DIMENSIUNI L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3
Lungime (mm)
Inaltime (mm) 2764 2524 2764
Latime fara oglinzi exterioare (mm)
Latime cu oglinzi exterioare standard (mm)
Latime cu oglinda exterioara 220 (mm)
Lungime consola fata (mm)
Lungime consola spate (mm)
Raza de bracaj intre borduri (m)


Latime Inaltime Latime Inaltime Lungime Inaltime Latime
3000 1075 1485 1562 1520 2670 1662 1870
3000 1075 1485 1562 1520 2670 1662 1870


L2H2 33 3450 1250 1755 1562 1790 3120 1932 1870
L2H2 3450 1250 1755 1562 1790 3120 1932 1870


4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870


4035 1250 1755 1562 2030 3700 2168 1870
4035 1250 1755 1562 2030 3700 2168 1870
4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870
4035 1250 1755 1562 1790 3700 1932 1870


L3H3 4035 1250 1755 1562 2030 3700 2168 1870
4035 1250 1755 1562 1790 4070 1932 1870
4035 1250 1755 1562 1790 4070 1932 1870
4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870
4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870
4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870
4035 1250 1755 1562 2030 4070 2168 1870


L4H3


1380


Sarcina
Dimensiuni deschideri (mm)


Usi laterale Usi spate
Dimensiuni interioare (mm)


5413


Tip


L4H2


L3H2


35+


35


L4H3 40+


Ampatament
(mm)


 L1H1 30


L3H2


L3H3


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6


Fata
Manuala 6


Motorizari


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


2524


1932 18704035


14.4


2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6


948
1015


10.76


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6


Roti independente, Suspensie tip Mac Pherson cu bara antiruliu, arcuri elicoidale, amortizoare hidraulice integrate
Punte rigida, arcuri lamelare, amotizoare hidraulice telescopice inclinate


Discuri ventilate / Discuri
L1H1
4963 5998


2254


1250 1755 1562 1790 3700


12.3 14.4


2690


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


6363


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


2050
2508
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2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3000 1920 1155 8,0 1630 1650
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3000 1935 1140 8,0 1630 1650


L2H2 33 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3300 2000 1375 11,5 1750 1900
L2H2 2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2000 1575 11,5 1850 2000


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3500 2035 1540 13,0 1850 2000
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2050 1525 13,0 1850 2000
2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6 3500 2060 1515 15,0 1850 2000
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2075 1500 15,0 1850 2000
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2090 1485 13,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2090 1485 13,0 2100 2400


L3H3 2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2115 1460 15,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2135 1440 15,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2135 1440 15,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 3500 2165 1410 17,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 3500 2165 1410 17,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6 4005 2210 1870 17,0 2100 2400
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6 4005 2210 1870 17,0 2100 2400


CONSUM SI EMISII CO2 (valori informative)


33


2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


6.7
6.7
6.9
6.92.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


L4H3 40+


L4H3


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


N/A
6.4


N/A


6.9
6.9
N/A
N/A


Mixt  (l/100km)
6.0
6.0
6.2
6.2


6.9


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


6.2
6.2


6.9


Emisii CO2 (g/km)
158
158
163
163
163
163
163
163
168
168
168
168
168


5.7


6.9
6.1
6.1


168
168
N/A
N/A


6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4


L4H3
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 160 FAP BVM6


L3H3


L4H2


 L1H1


5.9


Urban (l/100km)
6.5
6.5
6.7
6.7
6.7
6.7


5.9
6.2
6.2


Masa max. 
admisibila 


(MTAC)


Masa in gol 
(inclusiv sofer)


Sarcina utila
(inclusiv sofer)


Volum util
(m3)


 L1H1 30


L3H2


35


5.9


Extraurban  


5.7
5.9


L3H2


L2H2


30


2.0 BlueHDi 110 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6
2.0 BlueHDi 130 FAP BVM6


L3H3


L3H3


6.1
N/A
N/A


40+


35+


35


L2H2


6.1


5.9
5.9


6.1


6.1
6.1


L4H3


MASE/kg (Valorile au titlu indicativ si pot varia in functie de echipamentele vehiculului)


Tip Sarcina Motorizari


5000
5500
5800


Masa totala rulanta autorizata 
(MTRA)


Sarcina maxima 
autorizata


Punte fata Punte spate


Masa maxima 
remorcabila 


(cu sistem de 
franare)


2000
2500
2500


3000


3000


6000


6000
2000
2500


3000


L3H2


35+
L4H2


6500


5500
6000
6500
6500
6500
6500
6500
6500


2000


L3H2
5500


2500


6505
6505


2500
2500


2500
3000
3000
3000
3000
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GARANTIE: 2 ani oferita de producator fara limita de km  - 5 ani la perforarea caroseriei, datorita corodarii - 2 ani pentru vopsea.
Preturile afisate au caracter de recomandare. Continutul documentului corespunde descrierilor valabile la momentul editarii acestuia, are titlu informativ si nu are valoare contractuala. Imaginile sunt cu 
titlu de prezentare. Caracteristicile tehnice prezentate pot diferi fata de valorile omologate. Va rugam sa consultati concesionarii autorizati Citroën pentru a primi cele mai recente informatii.
TRUST MOTORS SRL  – importator oficial CITROËN pentru Romania isi rezerva dreptul de a modifica informatiile legate de preturi, date tehnice si niveluri de echipare, ca urmare a unor erori de editare, 
modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea producatorului, fara preaviz si fara a fi obligata sa actualizeze acest document.
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